Прошивка EMMC в модуле NMS-SM-RK3568

Для прошивки EMMC, необходимо доставить файлы на устройство, например распаковав на флешку.

Далее нужно перейти в каталог burnemmc и выполнить команду

./emmc_burn.sh /dev/mmcblk0