MAC-адреса модулей SM-RK3568

MAC адреса зависят от переменных окружения ethaddr и eth1addr.

U-boot может генерировать их исходя из серийного номера процессора (cpuid)

Описанный по ссылке U-boot генерирует такие MAC-адреса.