NMS-SM-RK3568 v2 ds-ru

Структурная схема модуля

Рисунок 1: Структурная схема модуля

Отличия от NMS-SM-RK3568 v1 ds-ru

Заменена микросхема Ethernet PHY

Микросхема Ethernet PHY BCM54210PEB1IMLG (фирма Broadcom) заменена на DAP8211RI (фирма DAPU), произведена перенумерация компонентов.