Сборка программной части для IMX8M_MN

Для сборка загрузчика, ядра и файловой системы, нужно скачать три файла с диска: SDK, firmware, dl, файл образа контейнера и в терминале перейти в каталог с файлами:

Распаковать sdk

tar -xvf sdk_2021.04.24.tar.gz

Cкопировать firmware-imx-8.10.bin в папку sdk_2021.04.24/bootloader

cp firmware-imx-8.10.bin dk_2021.04.24/bootloader

Собрать образ контейнера sudo docker build -t px30_generic .

rootfs

Для сборки rootfs, нужно перейти в каталог sdk_2021.04.24 и выполнить команду:

sudo docker run -v $(pwd):/BR -t px30_generic make -Cmake -C /BR/rootfs

Начнёт скачиваться buildroot. На некотором моменте загрузка завершится с ошибкой, нужно будет распаковать архив dl:

tar -xvf dl.tar.gz -P <ПУТЬ_ДО_ПАПКИ_SDK>/rootfs/buildroot/

Запустить сборку второй раз:

sudo docker run -v $(pwd):/BR -t px30_generic make -Cmake -C /BR/rootfs