Quick Start для разработчиков российского bios Атлас

Образы ОС и драйвера

Скачать : https://disk.360.yandex.ru/d/hA_AGKNpoC6feQ

Образы можно устанавливать через UltraISO/rufus/dd сразу на диск, с которого планируется работа.

На диске лежат:

Win 11

Драйвер-пак для Intel Atom. Если будет проводиться самостоятельная установка Windows

Ubuntu 26.04

Win11 снималась с SATA 128 ГБ. При установке образа на диск другого объема (или на nvme) нужно выполнить откат к заводским настройкам. Винда сама предложит. Занимает минут 40.

Питание

Питание возможно:

DC-Jack 12V, min 3A

Либо через ATX 4-pin power connector. При использовании комппьютерного БП, требуется замкнуть PS_ON#

Отладочная консоль

Вертикальный разъем mini-USB - скорость 115200.

Выбор варианта загрузки BIOS

По умолчанию модуль загружается с внутренней SPI-флешки 16 МБ

Есть возможность выбрать внешнюю флеш джампером BOOT2. В этом случае загрузка пойдет с флешки, установленной в кроватку.

Выбор загрузочного устройства

На HDMI/VGA/(eDP/LVDS) при нажатии на пробел можно попасть в выбор загрузчного устройства:

Пункт 3 - Payload. Позволяет настроить и сохранить приоритет загрузочных устройств.