ISSUES по плате NMS-NV-RK3568 V1

HPD инверсный

Надо проинвертировать HPD на модуле. На RK3568 это dedicated вход, подразумевающий прямое подключение с разъёма.

Однако на отладке стоит инвертор.

Так-же надо учитывать, что по спецификации nvidia вход HPD модуля CMOS 1V8, на чипе - непонятно - то-ли 3.3V, то-ли 5V.

Модуль не работает в отладке nano

Модуль не работает в отладке nano [версии A.02] - должен работать в отладке версии B.01. (Ethernet, HDMI?)

Модуль работает в отладке xavier.

Модуль nano от отладки A.02 не работает в отладке xavier? и отладке nano B.01 ?