Thermistors

Resettable Fuses - PPTC

P/N	Ток удержания	Ток срабатывания	Рабочий ток (макс)	Рабочее напряжение (макс)	Рабочее сопротивление, мин-макс	Время срабатывания	Корпус
0ZCG0260AF2B	2.6 А	5 А	100 А	13.2 В	15 Ом - 50 Ом	5 сек	SMD1812
MF-MSMF250/16X-2	2.5 А	5 А	100 А	16 В	15 Ом - 100 Ом	5 сек	SMD1812