Диодные мосты

MB10F	1000V	0.5A (0.8A)	MBF (SOP4)	link
MB4S	400V	0.5A (0.8A)	MBS (TO-269AA)	link
MB6S	600V	0.5A (0.8A)	MBS (TO-269AA)	link

Результаты моделирование

MB10F

{{ :wiki:cmp:diodes:bridge:mb10f_p-filter.cir |}}Внешняя ссылка