eMMC

Manufacturers

P\N	MFG	Dens	CASE	Interface	Memory	Struct	Link
KLM8G1GETF-B041	SAMSUNG	8GB	153FBGA	VDD (1.70V ~ 1.95V or 2.7V ~ 3.6V)	VDDF (2.7V ~ 3.6V)	link
KLMAG1JETD-B041	SAMSUNG	16GB	153FBGA	VDD (1.70V ~ 1.95V or 2.7V ~ 3.6V)	VDDF (2.7V ~ 3.6V)	link
KLMBG2JETD-B041	SAMSUNG	32GB	153FBGA	VDD (1.70V ~ 1.95V or 2.7V ~ 3.6V)	VDDF (2.7V ~ 3.6V)	link
KLMCG4JETD-B041	SAMSUNG	64GB	153FBGA	VDD (1.70V ~ 1.95V or 2.7V ~ 3.6V)	VDDF (2.7V ~ 3.6V)	link
THGAMRG7T13BAIL	KIOXIA	16GB	153FBGA	VCCQ = 1.7V to 1.95V	VCC = 2.7V to 3.6V	link
THGBMNG5D1LBAIL	KIOXIA	4GB	153FBGA	VCCQ = 1.7V to 1.95V / 2.7V to 3.6V	VCC = 2.7V to 3.6V	link