Security

Manufacturers

Nuvoton
Infineon

TMP Chip

NPCT650ABAYX	LPC\I2C\SPI	TPM1.2	Nuvoton	NPCT650ABAYX
NPCT750AADYX	SPI	TPM2.0	Nuvoton	NPCT750AADYX
SLB9665 (NFND)	LPC	TPM2.0	Infineon	SLB9665
OPTIGA TPM SLB 9672 FW15	SPI	TMP2.0	Infineon	OPTIGA TPM SLB 9672 FW15
OPTIGA TPM SLB 9672 FW16	SPI	TMP2.0	Infineon	OPTIGA TPM SLB 9673 FW26
OPTIGA TPM SLB 9673 FW26	I2C	TMP2.0	Infineon	OPTIGA TPM SLB 9673 FW26
SLB 9670VQ2.0	SPI	TMP2.0	Infineon	SLB 9670VQ2.0
SLI 9670	SPI	TMP2.0	Infineon	SLI 9670
SLM 9670	SPI	TMP2.0	Infineon	SLM 9670

TMP Module

ASUS	TPM-SPI OEM {20} (210287) / Pin Dimension: 14-1pin	Nuvoton NPCT750
ASUS	TPM-M R2.0 , OEM {20} (230406)	Infineon SLB9665
Asrock	TPM-SPI, SPI interface, TPM 2.0	Nuvoton?
Gigabyte	GC-TPM2.0, TPM header key, LPC bus, (for Intel 200/100/8/9/99 series, AMD AM4, FM2 series) OEM	Infineon SLB9665