Congatec conga-SA5

Intel® Atom® x7-E3950	2.00 GHz (Burst)	1.6 GHz Clock	Quad Core	L2 cache 2MB	12W TDP
Intel® Atom® x5-E3940	1.80 GHz (Burst)	1.6 GHz Clock	Quad Core	L2 cache 2MB	9W TDP
Intel® Atom® x5-E3930	1.80 GHz (Burst)	1.3 GHz Clock	Dual Core	L2 cache 2MB	6.5W TDP
Intel® Pentium® N4200	2.50 GHz (Burst)	1.1 GHz Clock	Quad Core	L2 cache 2MB	6W TDP
Intel® Celeron® N3350	2.40 GHz (Burst)	1.1 GHz Clock	Dual Core	L2 cache 2MB	6W TDP
Intel® Celeron® J3455	2.30 GHz (Burst)	1.5 GHz Clock	Quad Core	L2 cache 2MB	10W TDP

Power consumption: