Data Modul eDM-SMX-EL

Processor	TDP	Cores	Base Max. Turbo frequency	L2 cache	Use Condition	Graphics Gen 11
Intel® Atom® x6211E	6 W	2	1.3 / 3.0 GHz	1.5 MB	Embedded	16 EU
Intel® Atom® x6413E	9 W	4	1.5 / 3.0 GHz	1.5 MB	Embedded	16 EU
Intel® Atom® x6425E	12 W	4	2.0 / 3.0 GHz	1.5 MB	Embedded	32 EU
Intel® Atom® x6212RE	6 W	2	1.2 GHz	1.5 MB	Industrial	16 EU
Intel® Atom® x6425RE	12 W	4	1.9 GHz	1.5 MB	Industrial	32 EU