Kontron COMe-mEL10

docs

COMe-mEL10	Kontron	SOM flyer	link
COMe-mEL10	Kontron	User's guide	link
PTN3460	NXP	eDP<>LVDS bridge	link
MAX10 10M04SCU169I7G	Altera	EC

Boot flash

Size	Manufacturer	Part Number	Device ID
32MB	Winbond	W25Q256JV	EFh / 40h / 19h
32MB	Macronix	MX25L25645GZ2I	C2h / 20h / 19h
32MB	Micron	MT25QL256ABA1EW9-0SIT	20h / BAh / 19h
32MB	Cypress	S25FL256LAGNFI010	01h / 60h / 19h

Hardware monitor

NCT7802Y (SMBus)

USB

USB 0	HSIO 0	from XHCI controller
USB 1	HSIO 1	from XHCI controller

PCIe

PCIE0	HSIO 2
PCIE1	HSIO 3
PCIE2	HSIO 4
PCIE3	HSIO 5

SATA

SATA0	HSIO 10
SATA1	HSIO 11

LPC

LPC_CLK = 25 MHz, eSPI_CK = 20 MHz