TQ-Embedded TQMxE40S

TQMxE40S-AA	Intel Atom® x6425RE	16 GB	LPDDR4x	8 GB eMMC	eDP	-40°C…+85°C
TQMXE40S-AB	Intel Atom® x6414RE	8 GB	LPDDR4x	32 GB eMMC	LVDS	TPM 2.0	-40°C…+85°C
TQMXE40S-AC	Intel Atom® x6212RE	4 GB	LPDDR4x	16 GB eMMC	LVDS	TPM 2.0	-40°C…+85°C
TQMXE40S-AD	Intel Atom® x6425E	16 GB	LPDDR4x	LVDS	TPM 2.0	-40°C…+85°C
TQMXE40S-AE	Intel Atom® x6413E	8 GB	LPDDR4x	LVDS	TPM 2.0	-40°C…+85°C
TQMXE40S-AF	Intel Atom® x6211E	4 GB	LPDDR4x	32 GB eMMC	LVDS	TPM 2.0	-40°C…+85°C
TQMXE40S-AG	Intel Atom® x6425RE	8 GB	LPDDR4x	32 GB eMMC	LVDS	TPM 2.0	-40°C…+85°C